# LOPPUKATSELMUKSEN TARKISTUSLISTA

(tähdellä merkityt pitää olla kunnossa jo käyttöönottovaiheessa)

**Rakennustyö toteutettu luvan mukaisesti** \*

Poikettu/ miten

**Katselmukset**

Sijaintikatselmus \*

Savuhormi- ja tulisijakatselmus \*

Maalämpökaivon sijaintikatselmus \*

Sähkötöiden käyttöönottotarkastus \*

Vesi- ja viemärilaitteistojen käyttöönotto/ loppukatselmus \*

Öljylämmityslaitteiden tarkastus \*

Kaukolämpötöiden tarkastus \*

**Asiakirjat**

Vastaavan työnjohtajan hyväksynnät (rakennus-, vesi- ja viemäri- sekä ilmanvaihtotöiden) \*

Tarkepiirustukset/ muutospiirustukset \*

Ilmanvaihdon mittaus- ja säätöpöytäkirja \*

Kopio tarkastusasiakirjasta

Käyttö- ja huolto-ohje \*

Rakennusrasitteet \*

Suorituskyvyttömyysvakuustodistus \* (myytäväksi rakennettavista asunnoista)

Pääsuunnittelijan varmentama päivitetty energiatodistus \*

**Turvallisuus**

Portaat, kaiteet ja käsijohteet määräysten ja ohjeiden mukaisia \*

Ovileveydet \*

Portaiden nousu/ etenemä \*

Lieden kaatumiseste \*

**Paloturvallisuus**

Palo-osastoinnit \*

Saunan kiuaskaide/ suojaetäisyydet \*

Savuhormit, suojaus \*

Tulisijat, suojaetäisyydet \*

Palo-ovet (itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia) \*

Käyntiluukku ullakolle \*

Palovaroittimia jokaisen kerroksen alkavaa 60 neliötä kohden \*

Hätäpoistuminen \*

**Rakenteellisia asioita**

Korvausilmaventtiilit \*

Ilmanvaihto päällä \*

**Ulkopuoliset työt**

Ylä- ja alapohjan tuuletukset \*

Lumiesteet, kattosillat, talotikkaat \*

Valaistu osoitenumero \*

Portaat kaikkien ulko-ovien edessä \*

Julkisivut (pintamateriaalit, värit, seinänvierustojen pintakallistus)

Tontti (tasaustyöt, pengerrykset, istutukset, aitaukset, pintavesien ohjaus)