# LOPPUKATSELMUKSEN TARKISTUSLISTA

(tähdellä merkityt pitää olla kunnossa jo käyttöönottovaiheessa)

**Rakennustyö toteutettu luvan mukaisesti** \*

[ ]  Poikettu/ miten

**Katselmukset**

[ ]  Sijaintikatselmus \*

[ ]  Savuhormi- ja tulisijakatselmus \*

[ ]  Maalämpökaivon sijaintikatselmus \*

[ ]  Sähkötöiden käyttöönottotarkastus \*

[ ]  Vesi- ja viemärilaitteistojen käyttöönotto/ loppukatselmus \*

[ ]  Öljylämmityslaitteiden tarkastus \*

[ ]  Kaukolämpötöiden tarkastus \*

**Asiakirjat**

[ ]  Vastaavan työnjohtajan hyväksynnät (rakennus-, vesi- ja viemäri- sekä ilmanvaihtotöiden) \*

[ ]  Tarkepiirustukset/ muutospiirustukset \*

[ ]  Ilmanvaihdon mittaus- ja säätöpöytäkirja \*

[ ]  Kopio tarkastusasiakirjasta

[ ]  Käyttö- ja huolto-ohje \*

[ ]  Rakennusrasitteet \*

[ ]  Suorituskyvyttömyysvakuustodistus \* (myytäväksi rakennettavista asunnoista)

[ ]  Pääsuunnittelijan varmentama päivitetty energiatodistus \*

**Turvallisuus**

[ ]  Portaat, kaiteet ja käsijohteet määräysten ja ohjeiden mukaisia \*

[ ]  Ovileveydet \*

[ ]  Portaiden nousu/ etenemä \*

[ ]  Lieden kaatumiseste \*

**Paloturvallisuus**

[ ]  Palo-osastoinnit \*

[ ]  Saunan kiuaskaide/ suojaetäisyydet \*

[ ]  Savuhormit, suojaus \*

[ ]  Tulisijat, suojaetäisyydet \*

[ ]  Palo-ovet (itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia) \*

[ ]  Käyntiluukku ullakolle \*

[ ]  Palovaroittimia jokaisen kerroksen alkavaa 60 neliötä kohden \*

[ ]  Hätäpoistuminen \*

**Rakenteellisia asioita**

[ ]  Korvausilmaventtiilit \*

[ ]  Ilmanvaihto päällä \*

**Ulkopuoliset työt**

[ ]  Ylä- ja alapohjan tuuletukset \*

[ ]  Lumiesteet, kattosillat, talotikkaat \*

[ ]  Valaistu osoitenumero \*

[ ]  Portaat kaikkien ulko-ovien edessä \*

[ ]  Julkisivut (pintamateriaalit, värit, seinänvierustojen pintakallistus)

[ ]  Tontti (tasaustyöt, pengerrykset, istutukset, aitaukset, pintavesien ohjaus)